**Види работ**

1. Виготовлення лунок під фундаменти — 3шт\*\_\_\_\_

2. Підготування площадки для бетонування : установка опалубки, установка опор (площа 8м.кв)\*\_\_\_\_\_\_\_

3. Прийомка бетону. Вирівнювання основи — 2м3\*\_\_\_\_\_\_\_\_

4.Демонтаж захисного покриття паркану — 10 м.кв.\_\_\_\_\_\_\_

5.Фарбування металоконструкций — 0,5 т\_\_\_\_\_\_

6.Облаштування пройому с паркані розміром 2,2\*0,9 \_\_\_\_\_\_\_

7.Вирівнювання та заповнення пустот після встановлення металокаркасу \_\_\_\_\_

8. Обшивка металевого каркасу приламиОСБ — 10мм+ Фарбування (площа 20м.кв.) \*\_\_\_\_\_\_\_

9.Облаштування покрівлі з бітумної черепиці — 14м.кв.\*\_\_\_\_\_\_\_\_

10.Ремонт внутрішньої поверхні паркану - 12м.кв \*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11.Установка столешници —1шт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12.Підготовка основи і укладка фасадної плитки. 3,2м.кв\_\_\_\_\_\_\_

13.Облаштування какрасу та обшивка “блок хаусом” - 13м.кв \_\_\_\_\_\_\_

14. Фарбування “блок хауса” 13м.кв\_\_\_\_\_\_\_\_\_

15.Монтаж ролет 2 шт\_\_\_\_\_\_\_