
**Проект «Кийлов»**


объект находится в дачном кооперативе в 3км от Кийлова,

электричество и вода есть.

**Было:**


****

**Будет:**

****

**План первого этажа**

Высота потолка 270



**Достройка веранды:**

1. **ленточный фундамент**
2. **заливка пола (уровень пола по уровню земли)**
3. **стены (пенобетон)**


- нужно учесть, чтобы веранда не отошла от дома

**План второго этажа**

Минимальная высота слева 98 см (нужно сделать 140 см)

Максимальная высота 287 см

Минимальная высота справа 98 см (нужно сделать 140 см)




1. ***Постройка межкомнатных стен***
2. ***Поднятие фронтонов с 98 до 140 см***

**Крыша**

1. **Старую крышу полностью демонтируем**
2. **Метало черепица**

Угол наклона основной крыши 18,4⁰


Угол наклона веранды 17,7⁰

****

**Работы**

(цену надо дать в разрезе работ/материалов по каждому пункту)

1. Достройка веранды на первом этаже в разрезе:
   1. Фундамент (возможность использовать блоки на участке)
   2. Стены пенобетон
   3. бетонирование пола
2. Достройка межкомнатных стен на втором этаже (в стене между комнатами будет грубка/печь – 1.5х0.5 м)
3. Поднятие фронтона с 98 до 140 см
4. Крыша
   1. Демонтаж крыши
   2. Установка новой крыши
5. Гидроизоляция крыши на гараже



1. Доработки:
   1. Замена канализационной трубы на первом этаже (50 мм на 100 мм)
   2. Проем для окна на лестнице (круглое)
   3. Проем для окна в туалете
   4. Вентиляция (кухня)
2. Опция - Туалет на втором этаже (канализация)

