|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | | |
|  | | 1 | | |
|
|  | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|  | | | | | |  |
| 2 |
|  |
|  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|  |  | | | | |
|  | | | 3 | | |
|
|  | | |
|  | | |  | | | | | |
|  | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Однокамерный энергосберегающий стеклопакет с затемненными стеклами. Вид на конструкции из внутри помещения. Дверь открывается наружу (а вид двери из внутри)