**Перелік робіт до виконання**

*Устройство дорожных покрытий из*

*сборных железобетонных плит 0,0792 м3*

*прямоугольных площадью до 10,5 м2(б/у)*

*Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли*

*керамiчної при висотi поверху до 4 м 25 м3*

*Армування мурування стiн та iнших*

*Конструкцiй 0,37 т*

*Укладання перемичок масою до 0,3 т 8 шт.*

*Установлення елементiв каркаса з брусiв 0,948 м3*

*Обшивання випусків арматури плитами*

*OSB 147,3 м2*

*Покриття плiвкою стiн i покрiвель 147,3 м2*

*Улаштування дрібних покриттів з*

*листової оцинкованої стали 1,8 м2*

*Антисолевая пропитка по бетонным и*

*каменным поверхностям*

*водоотталкивающей смесью , в один слой,*

*поверхность горизонтальная и 887 м2*

*вертикальная*

Установлення i розбирання зовнiшнiх

iнвентарних риштувань трубчастих висотою 887 м2

до 16 м для iнших оздоблювальних робiт

*Установлення елементiв каркаса з брусiв* 0,26 м3

*Свердлiння кiльцевими алмазними*

*свердлами з застосуванням*

*охолоджувальної рiдини /води/ в*

*залiзобетонних конструкцiях 116 шт.*

*вертикальних отворiв глибиною 200 мм,*

*дiаметром 20 mm*

*Поставлення болтiв, гвинтiв i шпильок,*

*дiаметр рiзi до 12 мм 116 шт.*

*Монтаж покрiвельного покриття з*

*профiльованого листа при висотi будiвлi 46 м2*

*до 25 м*

*Укладка цементно-песчаного раствора 0,8 м3*

*М50*

*Установлення дверних блокiв у зовнiшнiх i*

*внутрiшнiх прорiзах кам'яних стiн, площа 10,7 м2*

*прорiзу до 3 м2*

*Просте фарбування колером олiйним по*

*дереву дверних блокiв, пiдготовлених пiд 18,4 м2*

*друге фарбування*

*Обшивання кракаса плитами 129,6 м2*

*Свердлiння кiльцевими алмазними*

*свердлами з застосуванням*

*охолоджувальної рiдини /води/ в*

*залiзобетонних конструкцiях*

*вертикальних отворiв глибиною 200 мм, 136 шт.*

*дiаметром 20 мм*

*Поставлення болтiв, гвинтiв i шпильок, 136 шт.*

*дiаметр рiзi до 12 мм*

*Монтаж каркаса з сортової сталi 0,289 т*

*Свердлiння кiльцевими алмазними*

*свердлами з застосуванням*

*охолоджувальної рiдини /води/ в*

*залiзобетонних конструкцiях 160 шт.*

*вертикальних отворiв глибиною 200 мм,*

*дiаметром 20 мм*

*Свердлiння кiльцевими алмазними*

*свердлами з застосуванням*

*охолоджувальної рiдини /води/ в 160 шт.*

*залiзобетонних конструкцiях*

*горизонтальних отворiв глибиною 200 мм,*

*дiаметром 20 мм*

*Установлення в готовi гнiзда iз*

*закладенням анкерних болтiв довжиною до 0,05 т*

*1 м*

*Монтаж покрiвельного покриття з*

*профiльованого листа при висотi будiвлi 34 м2*

*до 25 м*

*Улаштування дрiбних покриттiв*

*[брандмауери, парапети, звiси i т.п.] iз 24 м2*

*листової оцинкованої сталi*

*Навiшування водостiчних труб, колiн,*

*вiдливiв i лiйок з готових елементiв 56 м.п.*

*Улаштування жолобiв настiнних 114 м.п.*

*лаштування дрiбних покриттiв*

*[брандмауери, парапети, звiси i т.п.] iз 62 м2*

*листової оцинкованої сталi*

*Изготовление мелких индивидуальных*

*листовых конструкций массой до 0,5 т 0,06 т*

*(костыль)*

Свердлення отворiв в цегляних стiнах,

товщина стiн 0,5 цеглини, дiаметр отвору до 472 шт.

20 мм

*Грунтування металевих поверхонь за 5,6 м2*

*один раз грунтовкою ГФ-021*

*Фарбування металевих погрунтованих 5,6 м2*

*поверхонь емаллю ХВ-124*

*Устройство уплотняемых трамбовками 24 м3*

*подстилающих слоев*

*Улаштування осадового шва з 6 м2*

*просмолених дощок*

Розробка грунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без крiплень з укосами, 6,2 м3

група грунтiв 2

*Улаштування основи пiд фундаменти 0,5 м3*

*щебеневої*

*Улаштування бетонної пiдготовки 0,6 м3*

*Установлення блокiв стiн пiдвалiв масою 10 шт.*

*до 1 т*

*Укладання трубопроводiв iз*

*полiетиленових труб дiаметром 50 мм 1,5 м.п.*

*Изготовление балок (л.10) 0,15 т*

*Монтаж балок 0,15 т*

*Электродуговая сварка при монтаже балок 0,15 т*

*Свердлiння кiльцевими алмазними*

*свердлами з застосуванням*

*охолоджувальної рiдини /води/ в*

*залiзобетонних конструкцiях*

*горизонтальних отворiв глибиною 200 мм, 6 шт.*

*дiаметром 20 мм*

*Свердлiння кiльцевими алмазними*

*свердлами з застосуванням*

*охолоджувальної рiдини /води/ в*

*залiзобетонних конструкцiях 2 шт.*

*вертикальних отворiв глибиною 200 мм,*

*дiаметром 20 мм*

*Установка в готовые гнезда с заделкой*

*анкерных болтов длиной до 1 м(на 0,005 т*

*клейовому анкері НIT-RE500)*

*Грунтування металевих поверхонь за 8,7 м2*

*один раз грунтовкою ГФ-021*

*Фарбування металевих погрунтованих*

*поверхонь емаллю ХВ-124 8,7 м2*

*Коментарії: Ціни подавати з урахуванням свого обладнання та інструментів.*

*Ціна-б/н,нал.*