Интересует калькуляция по данному набору.

Стеклопакет двухкамерный, профиль Рехау,

Фурнитура РОУТУ.

Это будет пластиковый профиль с ламинацией под дуб рустик

Контакты личка

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № проема | назначение | высота | ширина | приподнятось над полом | Примечание |
| 1 | окно | 1500 | 1200 | 600 | глухое |
| 2 | окно | 2100 | 1200 | 0 | дверь выход на терассу 2 не симетрич.створки 200/1000,одна с проветриванием |
| 3 | окно | 1500 | 1200 | 600 | глухое |
| 4 | окно | 1500 | 1400 | 600 | 2 створки одна из которых открывается и имеет режим проветривания |
| 5 | окно | 1500 | 1400 | 600 | 2 створки обе открываются и имеют режим проветривания |
| 6 | окно | 1400 | 1400 | 800 | 2 створки одна из которых открывается и имеет режим проветривания |
| 7 | окно | 1400 | 600 | 800 | 1 створка. Открывается и имеет режим проветривания |
| 8 | окно | 1400 | 1200 | 800 | глухое |
| 9 | окно | 1400 | 1200 | 800 | глухое |
| 10 | окно | 1400 | 1200 | 800 | 2 створки одна из которых открывается и имеет режим проветривания |