На чертеже: А – коридор, B и C – рабочие кабинеты по 14 кв.м., D – комната персонала и руководителя 10 кв., E – туалет 1,8 кв, G – стерелизационная 6 кв., F – лабораторная 7 кв. Высота потолков 3 м. Кратность по притоку - 2, вытяжка - 3. Температура от 19-26 град. В лабораторной вентиляция автономна.

