


**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА**

**устройство ограждения пожарного водоема**

**структурного подразделения в г. ДНЕПР .**

1. **Предмет тендера:** устройство ограждения пожарного водоема.
2. **Цель ТО:** Исключить попадания сторонних предметов в пож. водоем, а также наезда автотранспорта на перекрытие .
3. **Функциональные и качественные характеристики (с указанием диапазонов значений / требуемой величины):**

Перечень работ 

1. **Адрес ТО:** г. Днепр ул. Днепросталевская 1 А
2. **Ограждение**  должна быть качественным .
3. **Требования к поставщикам:** наличие лицензий, разрешений. Отсутствие судебных исков…..
4. **Требования к гарантии:** Выполняемые работы должны гарантировать работоспособность оборудования.
5. **Критерии, используемые заказчиком:** Наличие производственной базы, наличие специалистов нужной категории, цена.

По доп. вопросам прошу обращаться к Горб Юрий Николаевич 067 506 35 70

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п № | Наименование/ Перечень работ | Название компании (контакты) |
| Цена грн, с НДС |
| 1 | Выполнить устройство рамки с уголка 50\*50 по периметру отверствия 1700\*1400 мм. |  |
| 2 | Оббить крышку кровельной листовой сталью |  |
| 3 | Поставить петли 2шт и ручку (для открывания) |  |
| 4 | В месте отсутствия стяжки произвести чистку основания с последующей заливкой бетона на менее h -150 мм. |  |
| 5 | По периметру пожарного водоема 6000\*6000 мм. Выполнить устройство ограждения высотой 500 мм. Каркас уголок, внутренняя часть арматура дим. 12. обшитая сеткой рабица. |  |
| 6 | Стоимость материалов |  |
| 7 | Стоимость транспортных расходов |  |
| 8 | Доп услуги (если есть) |  |
| **9** | **Итого материал + работа** |  |
| **10** | **Срок выполнения работ (дней/недель)** |  |