ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На обустройство балкона по адресу:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование работ | Объём работ | Материалы | Примечания |
| Общестроительные работы | | | | |
| 1 | Демонтаж установленного утеплителя и асбестовых плит. | 1,6м3 |  |  |
| 2 | Обустройство деревянного пола с утеплением (h=16см). | 5м2 | Брус 50 х70мм;  Плита ДСП h=20мм;  Минеральный утеплитель URSA GEO M-11 (10000x1200x100) 24м2 |  |
| 3 | Обустройство стен из г/к конструкций. | 12м2 | Профиль UD-27; CD-60; Минеральный утеплитель URSA GEO П-15 (1250х600х100) 27м2;  Гипсокартон влагостойкий, h=12,5мм |  |
| 4 | Шпаклёвка г/к конструкций под поклейку обоев. | 12м2 | Гипсовая шпатлёвка SatenGips Экогипс, Турция; Грунтовка; Лента для швов г/к. |  |
| 5 | Шпаклёвка ж/б стен под поклейку обоев | 5м2 | Гипсовая шпатлёвка SatenGips Экогипс, Турция; Грунтовка |  |
| 6 | Обустройство откосов с покраской и установкой декоративных уголков. | 6м.п. | Гипсовая шпатлёвка SatenGips Экогипс, Турция; Грунтовка; Профиль угловой перфорированный с штукатурной сеткой; Декоративные уголки. |  |
| 7 | Обустройство подвесного потолка с утеплением (h=6см). | 5м2 | Профиль UD-27; CD-60;  П-образный кронштейн; Минеральный утеплитель URSA GEO П-15 (1250х600х50) 18м2; Гипсокартон потолочный, h=9,5мм. |  |
| 8 | Шпаклёвка г/к конструкций под покраску. | 5м2 | Гипсовая шпатлёвка SatenGips Экогипс, Турция; Грунтовка; Лента для швов г/к. |  |
| 9 | Поклейка потолочного багета | 9м.п. | Багет пластиковый М 25 |  |
| 10 | Покраска прошпаклеванных потолочных г/к конструкций. | 5м2 | Краска водоэмульсионная матовая. |  |
| 11 | Поклейка обоев. | 17м2 | Обои виниловые | Материалы заказчика |
| 12 | Установка плинтуса. | 9м.п. | Плинтус пластиковый |  |
| 13 | Установка подоконника | 1шт | Пластиковый подоконник 900х250мм |  |
| №  п/п | Наименование работ | Объём работ | Материалы | Примечания |
| Электромонтажные работы | | | | |
| 1 | Обустройство штроб в ж/б конструкциях для укладки эл.кабеля. | 2м.п. |  |  |
| 2 | Установка подрезетника для выключателя в ж/б конструкциях | 1шт. |  | Материалы заказчика |
| 3 | Прокладка эл.кабеля, сечением до 2,5мм2, в защитной гофре. | 10м.п. |  | Материалы заказчика |
| 4 | Установка распределительных коробок (настенных). | 1шт. |  | Материалы заказчика |
| 5 | Установка подрезетника в г/к конструкциях. | 4шт |  | Материалы заказчика |
| 6 | Установка электрического выключателя одноклавишного. | 1шт |  | Материалы заказчика |
| 7 | Установка электрической розетки | 4шт |  | Материалы заказчика |
| 8 | Установка электрического светильника (настенного) | 1шт |  | Материалы заказчика |

Орлов Андрей

м.т. 067-500-85-11;

e-mail: a\_orlov75@ukr.net.