**Необхідни документи для роботи на** на підйомних і підвісних колисок і рихтувань

### Роботи з підйомних і підвісних колисок і рихтувань на висоті відносяться до робіт  з підвищеною небезпекою згідно з НПАОП 0.00-8.24-05.

* 1. **Необхідно мати:**
     + дозвил на виконання робіт з підвісних колисок і рихтувань;
     + Спеціальне навчання та мати посвідчення
     + Медкомісія робочих
     + Навчання по безпечним методам праці

Інструкціі по пожбезпеці; за фахом; електробезпеці тощо

* + - Наказ на відповідальних осіб, маючих посвідчення
    - Журнали з охорони праці
    - Наряд- допуск
    - Паспорта на колиски