**Необхідни документи для роботи на** на підйомних і підвісних колисок і рихтувань

###   Роботи з підйомних і підвісних колисок і рихтувань на висоті відносяться до робіт  з підвищеною небезпекою згідно з НПАОП 0.00-8.24-05.

* 1. **Необхідно мати:**
		+ дозвил на виконання робіт з підвісних колисок і рихтувань;
		+ Спеціальне навчання та мати посвідчення
		+ Медкомісія робочих
		+ Навчання по безпечним методам праці

Інструкціі по пожбезпеці; за фахом; електробезпеці тощо

* + - Наказ на відповідальних осіб, маючих посвідчення
		- Журнали з охорони праці
		- Наряд- допуск
		- Паспорта на колиски