



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | этажа | лестничная площадка |
| площадь перекрытия | 79.85 | 2.76 |
| количество этажей | 1 |  |
| длина здания | 11050 |  |
| ширина здания | 8250 |  |
| высота этажа | 2850, 3000 |  |
| высота мансарды | 1000 |  |
| высота цоколя | 2500 |  |
| толщина стен | 250 |  |
| ширина колонны | 250 |  |
| плотность бетона | 2500 |  |
| количество внутренних колонн, шт | 2 |  |
| толщина перекрытия | 150 |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | каркас | | | | | | | | | | | Наружные стены | |
|  | фундамент, м3 | | | здание |  |  |  |  |  |  | всего | пенобетон | |
| стены | колонны | стены цоколя | колонны | | | перекрытия над цоколем | лестница в цоколе | перекрытия между этажами | лестница между этажами | этаж | мансарда |
| этаж | мансарда | |  |  |
| крайние | внутренние |  |  |
| количество, шт | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Объем бетона , м3 | 4.046 | 2.2275 | 27.1275 | 2.5 | 0.75 | 0.35625 | 11.9775 | 0.414 | 11.9775 | 0.414 | 61.784 | 20.6835 | 20.43 |
| масса арматуры, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид конструкции | материал | Объем | | Стоимость работы,грн. | | Примечание |
| ед измер. | кол-во | единицы | всего |
|  | Корчевка деревьев (10 шт), Планировка участка |  | Кв.м | 800 |  |  |  |
|  | Забор. Длина 103 пм высота 3 м . | земля | м3 | 4 |  |  |  |
|  | бетон | м3 | 11 |  |  |  |
|  | арматура | т | 0.5 |  |  |  |
|  | стойки Гн 60х60х3 | т | 1 |  |  |  |
|  | прогоны гн 40х20х3 | т | 0.646 |  |  |  |
|  | профнастил | м2 | 350 |  |  |  |
|  | фундамент | земля | м3 | 186 |  |  |  |
|  | бетон | м3 | 33.401 |  |  |
|  | арматура | т | 0.8 |  |  |
|  | Земля обратная засыпка | м3 | 62 |  |  |
|  | перекрытие над подвалом | бетон | м3 | 12.3915 |  |  |  |
|  | арматура | т | 1.9 |  |  |
|  | колонны | бетон | м3 | 3.6 |  |  |  |
|  | арматура | т | 0.3 |  |  |
|  | перекрытие над первым этажом | бетон | м3 | 12.3915 |  |  |  |
|  | арматура | т | 1.9 |  |  |