

1. **Спорудження фундаменту під будинок.**

Тип фундаменту – свайно-ростверковий.







***Відомість матеріалів.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування | Од.вим. | К-ть | Примітки |
| Матеріали | | | | |
| 1 | Бетон М300 В22,5 | м³ | 7,9 |  |
| 2 | Арматура 12АIII | кг/м | 150/160 |  |
| 3 | Арматура 6АIII | кг/м | 40/160 |  |
| 4 | Вязальна проволока 1,2 мм. | кг/м | /500 |  |
| 5 | Доска для опалубки 150\*6000\*30 | м.п./ м³ | 300/1,35 |  |
| 6 | Опори для опалубки 50\*50\*1200 | м.п./ м³ | 100/0,25 |  |